**项目名称：**天津冈北混凝土工业有限公司文庆道北冈北混凝土地块土壤污染状况调查项目

**项目单位：**天津津诚资产管理有限公司

**报告编制单位：**华测生态环境科技（天津）有限公司

**公示文件：**天津冈北混凝土工业有限公司文庆道北冈北混凝土地块土壤污染状况调查报告 **联系电话：**022-87551552

**公示时间：**3月14日

**公示内容：**

天津冈北混凝土工业有限公司文庆道北冈北混凝土地块位于天津市北辰区文庆道与新峰路交口西北侧。地块调查面积11876m2，西至高峰路小学，北至天和道，东至新峰路，南至文庆道。该地块规划用地性质为住宅用地。

本地块共布设土壤监测点位7个，采样深度为0.5-6.0m，共采集土壤样品27组（不含平行样），检测项目包括重金属（7种）、VOCs（27种）、SVOCs（11种）、石油烃（C10-C40）、pH值；共布设地下水监测井4口，井深为6m，采集地下水样品4组（不含平行样），检测项目包括重金属（7种）、VOCs（27种）、SVOCs（11种）、石油烃（C10-C40）、pH值。

地块内土壤样品中所有检出项目均未超过《建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第一类土壤污染风险筛选值地块内地下水样品中石油烃（C10-C40）含量未超过《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》（沪环土（2020）62号）中第一类风险筛选值。其他检出项目均未超过《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）IV类标准限值。

综上，调查地块土壤样品和地下水样品无超筛选值及相应水质标准限值的情况，调查活动可以结束，调查地块作为住宅用地（第一类用地）进行开发建设的人体健康风险可接受，无需开展补充调查工作。